|  |  |
| --- | --- |
| 主控板状态监控 | |
| LED状态 | 状况 |
| LED\_A闪烁 | FreeRTOS运行正常 |
| LED\_B闪烁 | 视觉USB连接正常 |
| LED\_C闪烁 | 发射器CAN连接正常 |
| LED\_D常亮 | 状态正常 |
| LED\_D熄灭 | 出现故障 |
| 蜂鸣器状态 | 状况 |
| ”滴---”（长鸣音） | DBUS连接出错 |
| “滴-、滴-” | 陀螺仪出错 |
| “滴-滴-、滴-滴-“ | 底盘电机连接出错 |
| “滴-滴-滴-、滴-滴-滴“ | 云台电机连接出错 |
| “滴-滴-滴-滴-” | 发射器CAN连接出错 |

|  |  |
| --- | --- |
| 功能 | 按键 |
| 射击 | 鼠标左键 |
| 辅助射击 | 鼠标右键 |
| 前进 | W |
| 后退 | S |
| 左移 | A |
| 右移 | D |
| 加速 | shift |
| 扭腰 | ctrl |
| 一键补弹 | R |